Ошибки при выполнение химической завивки (слабые локоны, раздражение, ломкие волосы, изменение цвета волоса).
Вид брака	Причина 	
Процесс завивки идёт медленно	- накручивание выполнено слабо; - мало коклюшек или большой диаметр; - несоответствие химического состава; - в помещении холодно; - волосы разделены на большие зоны; - препарат с истёкшим сроком; - низкое давление или голодный; - грязные волосы и состав не впитывается.	
Слабый завиток	- неправильный выбор времени выдержки; - несоответствие состава структуре волос; - слабое накручивание; - неправильно выбран диаметр бигуди: велик для данного типа волос - волосы окрашены хной;	
Излишне крутой завиток	- неправильно выбрано время выдержки; - несоответствие состава; - мелкие коклюшки; - состав передержан; - избыток тепла	
Переломы и обрывы волос	- тугое накручивание; - большая концентрация препаратов; - превышено время выдержки; - неправильно закреплена резинка (близко к корню)	
Непрокрученные концы	Неаккуратная накрутка	
Очень вялый, обвисающий завиток	Недостаточная выдержка фиксатора	
Прямые пряди в височно-боковых и затылочной зонах	- неправильно выбран угол накручивания; - очень крупные пряди и коклюшки	
Изменение цвета	- плохо промыли после фиксации; - неправильная концентрация фиксажа; - использовались металлические инструменты и приспособления; - фиксаж разбавляли горячей водой	
Не завился участок или прядь	Направление накручивания не совпало с направлением роста волос	
Пересушенные волосы	Избыток тепла	
Раздражение и покраснение кожи головы	- слишком сильное натяжение; - большое количество состава;	

Задание
Переписать в тетрадь. Фото конспекта отправить в личные сообщения вк. Срок сдачи 28.10.21